附件1.法定代表人授权书及法定代表人身份证明

**法定代表人身份证明**

投标人名称：

单位性质：

地 址：

成立时间： 年 月 日

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证（双面）

|  |
| --- |
| 法定代表人身份证（双面）置于此处 |

投标人： （盖单位公章）

 年 月 日

注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。

**授权委托书**

本人 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人（或机构负责人），现委托 （姓名）（即授权代表），代表本人全权处理 （项目名称）的投标活动，授权代表参加投标、开标、询标过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事务，本人均予以承认，且其法律后果由本人及 （投标人名称）承担。

委托期限： 90日历天（从投标截止之日算起） 。

代理人无转委托权。

附：授权代表身份证复印件(需同时提供正面及背面)

投 标 人： （盖单位公章）

法定代表人： （签字）

身份证号码：

授权代表： （签字）

身份证号码：

授权代表电话（手机）：

 年 月 日

附：授权代表身份证（双面）

|  |
| --- |
| 授权代表身份证（双面）置于此处 |

注：

1.法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

2.授权委托书需按上述格式填写完整，不可缺少内容。

附件2.投标廉政承诺书

**投标廉政承诺书**

**致： （招标人及招标代理机构）**

我公司为贵单位 （项目名称）投标人，为保证招投标活动公开、公平、公正，在本投标活动中，我公司特作如下承诺：

1.严格遵守《中华人民共和国招标投标法》及国家相关部门有关招投标管理的各项规章制度。

2.不以任何形式向贵单位的任何人员及其亲属赠送各种礼品、礼金（礼券）、有价证券，或提供无偿服务；不报销应由贵单位及其工作人员个人支付的费用；不为贵单位安排旅游或高消费娱乐活动；不宴请贵公司；不为贵单位工作人员及其亲属经商办企业提供方便。

3.不单人约见贵单位工作人员；不到贵单位工作人员家中或其他非办公场所商谈业务。

4.不向贵单位工作人员电话询问评标情况或施加任何影响；不通过非正常渠道探听招投标信息。

5.不通过中介公司或任何单位、个人向贵单位工作人员打招呼，施加压力。

6.不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

 7.不私下接触招标人、招标代理机构或评标委员会成员。

8.不以其他方式排挤其他投标人的公平竞争。

9.不非法干预、影响评标的过程和结果。

10.不诋毁招投标任何一方的名誉或进行虚假恶意投诉。

11.不与其他投标人相互串通投标。

12.不与招标人或招标代理机构串通投标。

13.不以向招标人、招标代理机构或评标委员会成员行贿的手段谋取中标。

14.不以低于成本的报价竞标。

**15.我方法定代表人与贵方项目主管部门负责人、项目经办人不存在夫妻、直系血亲、三代内旁系以及近姻关系。**

**16.如中标，在项目有效期内我方承诺不与贵方主管部门负责人、项目经办人及其亲属发生与本项目有关的物品或服务交易。**

 **17**.**如中标，我方承诺不参与虚假交易、虚假采购等损害招标人利益的行为。一经发现，自愿接受终止采购合同，列入招标人集中采购禁入名单等惩罚措施。**

**18、如我方与五年内曾在贵方各机构担任机构负责人、部门负责人职务，或参与过集中采购工作的有关人员及其实际控制企业签订了咨询、顾问或类似协议，或上述有关人员在我方担任实际控制人、控股股东、法定代表人、董事、监事、高级管理人员或涉金融业务的销售部门人员，我方将立即向贵方告知相关信息。**

我公司将认真履行以上承诺，若有违反，除按法律法规接受处罚外，承诺接受否决我方投标、宣布中标无效、暂停甚至取消我方参加招标人后续招标项目的投标资格、列入湖州市南浔区人民医院系统禁入名单等后果。

投标人名称： （盖单位公章）

法定代表人或者其授权代表： （签字 ）

 年 月 日

附件5.PDA终端技术指标及要求

**PDA终端技术指标及要求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **技术指标** | **指标要求** |
| 1 | 操作系统 | Android 11.0或以上（提供网站截图或产品彩页说明书） |
| 2 | 处理器 | ≥八核 2.0GHz高性能处理器（提供网站截图或产品彩页说明书） |
| 3 | 存储器 | ≥4GB RAM，≥64GB ROM（提供网站截图或产品彩页说明书） |
| 4 | 显示屏 | 屏幕≥5.5英寸， IPS 分辨率≥1440×720；工业级电容触控屏，支持带手套/湿手触控（提供网站截图或产品彩页说明书） |
| 5 | 功能键 | 正面无实体按键，侧面扫描键左右各1个（提供网站截图或产品彩页说明书） |
| 6 | 电池容量 | ≥4600mAh锂离子电池，备电支持；无需借助其他工具可自行拆卸和更换（提供网站截图或产品彩页说明书） |
| 7 | 同步功能 | 具网络时间同步或局域内时钟源同步功能 |
| 8 | 音频 | 内置麦克风（提供网站截图或产品彩页说明书） |
| 9 | 提示 | 大功率喇叭/振动提示/LED提示 |
| 10 | 震动马达 | 内置震动马达 |
| 11 | 传感器 | 重力传感器（G-sensor）/接近传感器/光线传感器 |
| 12 | 重量 | 重量≤260g（提供网站截图或产品彩页说明书） |
| 13 | 摄像头 | 后置≥1300万摄像头 |
| 14 | 医疗专用外壳 | 外壳采用抗菌材料，软硬塑胶结合，具有防滑设计，可酒精、过氧化氢擦拭，消毒。 |
| 15 | 充电模式 | Type-C充电方式，支持快速充电9V/2A、支持座充 |
| 16 | 扫码读取 | 支持国际通用的一维条码与二维条码。 |
| 17 | 抗摔高度 | 可经受多次1.5米地面的跌落。（提供网站截图或产品彩页说明书） |
| 18 | 工业防护等级 | ≥IP67（提供网站截图或产品彩页说明书） |
| 19 | 网络制式 | 具有4G卡功能，全网通，兼容移动、电信、联通 |
| 20 | 蓝牙 | Bluetooth 5.0（提供网站截图或产品彩页说明书） |
| 21 | 无线局域网 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/j/k/r/v/w（双频 Wi-Fi: 2.4G+5G） |
| 22 | GPS | GPS/Glonass/北斗/AGPS/伽利略/QZSS |
| 23 | 管理工具 | 配置与原厂同一品牌的单机版桌面管理工具，可限定使用内容及连接网络 |
| 24 | ▲系统要求 | 投标产品必须能与现有运行的移动终端管理及移动护理、移动用血软件兼容，提供样机 |
| 25 | ▲授权、质保 | 提供原厂授权书和原厂质保3年承诺书 |
| 26 | 售后服务 | 投标人须提供7\*24h技术服务支持热线，10分钟内响应，积极配合诊断并进行处理，同时需要提供4小时到现场，24小时内提供备品备件及解决问题。 |
| **24/25项为准入指标** |